Dimensionamento incorreto do IPv4 público Datacenter e NAT - fizeram bem o cálculo, por exemplo no Datacenter que precisavam de apenas 4 bits, mas deram a máscara /27 na mesma. Na ligação entre o R1 e R2 deviam ter usado uma gama /30 da gama atribuída ao vosso grupo, e não semelhante à R2-ISP. No endereçamento do IPv6 não apresentam o endereço de forma correta e têm de especificar sempre a máscara no fim do endereço. Não especificaram as gateway’s para o IPv4 privado e IPv6. Não apresentaram o IPv6 para a ligação R1-R2. Não apresentam info das redes R2-ISP e ISP-Internet.